	
	


RD15S10G00
Соединитель электрический для проводов и кабелей, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под обжим, прямой, миниатюрный, в металлическом корпусе с защитным кожухом, под монтаж на электрические проводники жгутов и кабелей.
Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.
Производитель: Positronic Industries, Inc.
Основные технические характеристики:

· Тип соединителя: RD Series
· Количество контактов: 15 шт.
· Рабочее переменное напряжение: 300 В

· Номинальный ток контакта: 11 А

· Начальное сопротивление контакта: 0,004 Ом
· Сопротивление изолятора: 5 ГОм
· Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,0 мм
· Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом
· Материал контактов: медный сплав
· Материал корпуса: стальной сплав
· Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций
· Диапазон рабочей температуры: -55 … +125°C
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