	
	


220-16E16-55SN
Соединитель электрический для проводов и кабелей, цилиндрический, прямой, с резьбовым сочленением, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под пайку, металлический, ударостойкий, под монтаж на электрические проводники кабелей или жгутов.

Способ монтажа: путем вставки и навинчивания внешней корпусной резьбовой втулки на корпусной резьбовой патрубок ответной части с определенным крутящим моментом. Как правило, используется специальный динамометрический ключ.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.
Производитель: Glenair Electric GmbH
Основные технические характеристики:

· Тип и серия соединителя: Series 22 Geo-Marine
· Рабочее действующее переменное напряжение соединителя: 400 В

· Максимальный рабочий ток контактов соединителя: 5 А
· Контактная схема: 16-55
· Количество контактов: 55 шт.
· Типоразмер контактов: #22
· Угол поворота ключей (полярность): положение N, отсутствует
· Сопротивление изолятора соединителя: 1000 МОм

· Материал корпуса соединителя: сталь

· Выдерживаемое гидростатическое давление: 345 бар

· Механическая износостойкость: 500 циклов соединений/разъединений

· Рабочий температурный диапазон: -65 … +125 °C
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